{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":8,"rows_kept":34,"merged":[[1,7,33,7],[4,6,5,6],[7,0,9,0],[7,5,9,5],[7,6,9,6],[13,0,15,0],[13,5,15,5],[13,6,15,6],[17,0,19,0],[17,5,19,5],[17,6,19,6],[20,0,26,0],[20,5,26,5],[20,6,26,6],[27,0,32,0],[27,5,32,5],[27,6,32,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","品名","规格型号参数材质等信息","品牌要求","单位","样品要求","样品要求","备注"]
[1,"海绵滚刷头","4寸长10CM，直径2.5CM，短毛/材质:海绵","无品牌要求","个","3个","无掉绒毛，因此具有平滑无痕的涂刷效果、均匀细腻、不易滴漏、不易变形、替换滚芯，适用于溶剂型油漆。","1.应标供应商根据样品需求清单，统一收集整理后，邮寄至招标方公司所在地。\n2.样品需满足技术参数中对于标的规格的要求（包括但不限于尺寸，材质，样式）。\n3.除发布时要求的打样的物资，其他标准物资在评标过程中，如需提供样品，供方应在评标组要求的时限内提供样品以供评审。相关费用由样品提供人承担。\n4.样品邮寄地址：海口市美兰区一站式飞机维修产业基地喷漆机库，联系人：陈先生，联系电话：13876389080"]
[2,"羊毛滚刷头","4英寸 100mm，材质:羊毛","无品牌要求","个","3个","无掉绒毛，因此具有平滑无痕的涂刷效果、均匀细腻、不易滴漏、不易变形、替换滚芯，适用于溶剂型油漆。"]
[3,"滚棉","10英寸 250MM 材质:羊毛","无品牌要求","个","3个","无掉绒毛，因此具有平滑无痕的涂刷效果、均匀细腻、不易滴漏、不易变形、替换滚芯，适用于溶剂型油漆。"]
[4,"油漆刷","1寸、长22厘米，宽2.5厘米/材质:羊毛","无品牌要求","支","3个","不易掉毛、质地柔软、结实耐用、强韧富有弹性适用于溶剂型油漆。"]
[5,"油漆刷","2寸 长19厘米 宽5厘米/材质:羊毛","无品牌要求","支","3个"]
[6,"勾线毛笔","|规格：柄长15cm，狼大|材质：狼毫","无品牌要求","支","3个","不易掉毛、质地柔软、结实耐用适用于溶剂型油漆。"]
[7,"塑料膜","3.1C厚X4米宽X150米/卷长/材质：聚乙烯；内芯直径：6cm~10cm（对折）","无品牌要求","卷","4米×10米，厚度3.1C","表面光滑、无杂质；油漆粘附表面无起泡、无渗漏，无起皱现象；拉伸效果好不易撕裂。"]
[null,"塑料膜","3.1C厚X6米宽X150米/卷长/材质：聚乙烯；内芯直径：6cm~10cm（对对折）","无品牌要求","卷"]
[null,"塑料膜","3.1C厚X1.5米宽X400米长/卷/材质：聚乙烯；内芯直径：6cm~10cm（单面）","无品牌要求","卷"]
[8,"塑料膜","10C厚X4米宽X80米长/卷/材质：聚乙烯；内芯直径：6cm~10cm（对折）","无品牌要求","卷","4米×10米，厚度10C","表面光滑、无杂质；粘附酸碱褪漆剂后表面无起泡、无渗漏，无起皱现象；拉伸效果好不易撕裂。"]
[9,"瓦楞纸","1.2米宽X长50米/卷/厚度3mm","无品牌要求","卷","1.2米×10米","保护无溶剂、漆雾渗漏现象，表面无撕裂、无起皱。"]
[10,"白棉布","85%涤纶15%棉/布料纱支密度80织的密度在500-600之间/尺寸：40cm*48cm，吸水性强，不掉毛","无品牌要求","公斤","3片，尺寸40cm*48cm","吸水性强，不掉毛，在擦拭机身时无水印残留。"]
[11,"单面铜版纸0.6M","规格：120g 单面光面 \n宽：0.6米，纸心：75mm.重量：15KG/卷；内芯直径：6cm~10cm","无品牌要求","卷","1米×10米","有光面和亚光面平整,不应有褶子、破损、斑痕、鼓泡、硬质块及明显条痕等；保护无溶剂、油漆渗漏，表面无撕裂。"]
[null,"单面铜版纸1.5M","规格：规格：120g 单面光面 宽：1.5米，纸心：75mm.重量：40KG/卷；内芯直径：6cm~10cm","无品牌要求","卷"]
[null,"单面铜版纸1M","规格：规格：120g 单面光面 宽：1米，纸心：75mm.重量：30KG/卷；内芯直径：6cm~10cm","无品牌要求","卷"]
[12,"6寸植绒磨盘","6寸|气动磨盘6孔，适用于植绒砂纸","无品牌要求","个","1个","与纸胶粘附性牢固，打磨性能良好，无明显打滑现象、植绒无掉落现象。"]
[13,"国产纸胶带0.5寸","0.5英寸宽(误差±1mm)，50米长(误差±5cm)|材料：皱纹纸，喷漆无渗透，无残留胶。","无品牌要求","卷","规格1.5寸，样品数量2个","表面无油膜、粘附力强、防水耐磨粘贴后无脱落、不留残胶现象。"]
[null,"国产纸胶带1寸","1英寸宽(误差±1mm)，50米长(误差±5cm)|材料：皱纹纸，喷漆无渗透，无残留胶。","无品牌要求","卷"]
[null,"国产纸胶带1.5寸","1.5英寸宽(误差±1mm)，50米长(误差±5cm)|材料：皱纹纸，喷漆无渗透，无残留胶","无品牌要求","卷"]
[14,"6寸砂纸80目","80粒度 直径150毫米  带孔 植绒 150-6-80","无品牌要求","片","规格6寸240目，样品数量20片","与打磨盘粘附性牢固，背面植绒使用方便，打磨性能良好，无明显打滑现象、打磨后不粘附灰尘，砂粒均匀 不易掉砂，表面无撕裂现象。"]
[null,"6寸砂纸120目","120粒度 直径150毫米  带孔 植绒 150-6-120","无品牌要求","片"]
[null,"6寸砂纸150目","150粒度 直径150毫米  带孔 植绒 150-6-150","无品牌要求","片"]
[null,"6寸砂纸180目","180粒度 直径150毫米  带孔 植绒 150-6-180","无品牌要求","片"]
[null,"6寸砂纸240目","240粒度 直径150毫米  带孔 植绒 150-6-240","无品牌要求","片"]
[null,"6寸砂纸320目","320粒度 直径150毫米  带孔 植绒 150-6-320","无品牌要求","片"]
[null,"6寸砂纸400目","400粒度 直径150毫米  带孔 植绒 150-6-400","无品牌要求","片"]
[15,"8寸砂纸120目","120粒度 直径203毫米 无孔 植绒 203-8-120","无品牌要求","片","规格8寸240目，样品数量20片","与打磨盘粘附性牢固，背面植绒使用方便，打磨性能良好，无明显打滑现象、打磨后不粘附灰尘，砂粒均匀 不易掉砂，表面无撕裂现象。"]
[null,"8寸砂纸150目","150粒度 直径203毫米 无孔 植绒 203-8-150","无品牌要求","片"]
[null,"8寸砂纸180目","180粒度 直径203毫米 无孔 植绒 203-8-180","无品牌要求","片"]
[null,"8寸砂纸240目","240粒度 直径203毫米 无孔 植绒 203-8-240","无品牌要求","片"]
[null,"8寸砂纸320目","320粒度 直径203毫米 无孔 植绒 203-8-320","无品牌要求","片"]
[null,"8寸砂纸400目","400粒度 直径203毫米 无孔 植绒 203-8-400","无品牌要求","片"]
[16,"黑胶手套","均码，材质;橡胶塑胶，双层耐酸碱手套黑色","无品牌要求","双","3双","无渗透、龟裂、剥离，无明显膨胀、收缩和硬化等异常现象"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}